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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012,14/2015, 68/2015), наручилац, Дом за старе и пензионере доноси следећу,

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  БРОЈ 10/2018 
ДОГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ-ПЕЛЕТ У СКЛОПУ ОБЈЕКТА 12
Meњају се следеће тачке конкурсне документације и гласе:
1. У делу III  Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина..- тачки 3.1. Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара на страни 4. Конкурсне документације у глави А. Машинске инсталације брише се следеће:
Kaрактеристике пумпи за воду:


Минимум 2 (две) високопритисне пумпе на топлу воду радног притиска до 500 бара и протока воде 30 литара у минути.


Пумпе високог притиска морају поседовати стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању у погледу примерених мера за безбедност и здравље на раду.

2. У делу IV- Услови за учешће у поступку јавне набавке у делу који регулише додатне услове у ПОСЛОВНО-ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ на страни 9. додаје се следеће:
Да понуђач поседује следеће пумпе за воду:


Минимум 2 (две) високопритисне пумпе на топлу воду радног притиска до 500 бара и протока воде 30 литара у минути.


Пумпе високог притиска морају поседовати стручни налаз о извршеном прегледу и испитивању у погледу примерених мера за безбедност и здравље на раду-доставити фотокопију стручног налаза о извршеном прегледу и испитивању у погледу примерених мера за безбедност и здравље на раду за пумпе високог притиска
-Употреба пумпи високог притиска у процесу извођења радова замене котла и инсталације је неопходна због потребе прања и евентуалног одмашћивања површина у самом процесу извођења радова. Хидродинамичко прање и чишћење свих површина врши с еприменом поменутих пумпи. репарација оштећених бетонских и челичних површина се обавља уз претходно чишћење и припрему подлоге, као и одстрањивање корозних продуката на металним површинама методом елиминације лабавих наслага и израда заштитних премаза (АКЗ заштита). Хидродинамичко чишћење бетонских и челичних конструкција омогућава следеће: прање површине бетона, одстрањивање слабо везаног бетона у поступку санације без оштећења арматуре и стварања микропукотина, чишћење металних површина од наслага корозије, припрема за антикорозивну заштиту, чишћење цевовода и измењивача топлоте од наслага депозита.

Комплетна конкурсна документација са свим изменама и допунама, биће постављена на сајту Наручиоца www.dommol.org.rs

С поштовањем,
                                                                                                                         Председник комисије

           Сунчица Шујдовић с.р.
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